英利奧7.0mm 布紋運動地板

產品基礎：

產品紋路：布紋

產品型號：Y-14170S

產品規格：無限長（卷長）\*1.8m（單卷寬）\*7.0mm（厚度）

產品顏色：紅色

產品夾帶：玻璃纖維網格布穩定夾帶

面層處理：E-SUR®特殊維護處理

底板結構：英利奧“Y”字紋防移動底板

產品級別：賽事級

產品適用：國內外乒乓球高端大型運動場館及國際級大型賽事場地

產品質保：8 年

產品圖片：

產品結構：

產品特性與優勢：

 國際認證：通過國際乒乓球聯合會認證。

 賽事使用：乒乓球世界盃、世錦賽、青奧會等頂級國際乒乓球賽事指定使用產品。

 環保材料：地板採用優質PVC 原生料，環保增塑劑，無甲醛、重金屬等有害物質，通過

歐標鄰苯16P 檢測，EN14904 歐洲標準檢測，可保障自由呼吸的運動環境。

 E-SUR®技術面層處理：地板面層經英利奧E-SUR®特殊保養技術處理，形成大分子量高致

密結構，極其抗污染及抗擊化學物質侵害，易於鞋底黑膠印的清潔，降低維護成本；極

其抗劃痕，可畫線，水性環保。

 專業抗滑：專業的編織布紋路，可在運動時與鞋底產生充足且適度的摩擦力，確保運動

穩定有效防滑，同時能在各個移動方向上保持摩擦性能的一貫性及規律性，使移動靈活

和原地轉動不受阻礙。

 絕佳耐磨：PVC厚度達1.6mm 運動地膠耐磨層厚度行業頂尖水準。面層純PVC 樹脂材料，

更好保證耐磨性超8 萬轉，形成堅固耐用保護，鞋底及清掃工具等刮擦地板，可有效抗劃傷，

符合大型賽事的耐磨強度與標準，正常使用壽命達8 年以上；

同時，可有效控制地板垂直變形係數，提供人體接觸最舒適的軟硬度及出色緩衝保護；

保證足底穩定性，避免震撼性損傷。

 絕佳緩衝及回彈性：高緻密雙層雙色發泡結構，確保更優越的安全保護性及運動動力支

持。上層紫色發泡，確保地板穩定支撐、耐拉伸強度高，回彈性能優異；下層嫩綠色發

泡，保證彈性及優異衝擊吸收性，提供舒適腳感，有效降低運動反作用力對於腳、踝、

膝關節等造成的震動傷害，助力運動者最佳狀態發揮。